보도일시	2020. 2. 18.(화) 조간(온라인 2. 17. 12:00)부터 보도해 주시기 바랍니다.
배포일시	2020. 2. 17.(월) 09:00	담당부서	과학기술안전기반팀
담당과장	박진영(044-202-4850)	담 당 자	김주연 사무관(044-202-4851)
관련기관	한국산업기술진흥협회 박중환 단장(02-3460-9021), 양미현 과장(9026)

‘대한민국 엔지니어상’2020년 2월 수상자 선정

- 대우조선해양㈜ 이철원 책임연구원 / ㈜서진에너지 박성균 연구소장  -

□ 과학기술정보통신부(장관 최기영)와 한국산업기술진흥협회(회장 구자균)는 대한민국 엔지니어상 2020년 2월 수상자로 대우조선해양㈜ 이철원 책임연구원과 ㈜서진에너지 박성균 연구소장을 선정했다고 밝혔다.

ㅇ ‘대한민국 엔지니어상’은 산업현장의 기술혁신을 장려하고 기술자를 우대하는 풍토를 조성하기 위해 매월 대기업과 중소기업 엔지니어를 각 1명씩 선정하여 과학기술정보통신부 장관상과 상금 700만 원을 수여하는 시상이다.

□ 먼저, 대기업 수상자인 대우조선해양㈜ 이철원 책임연구원은 방산 분야 소음기술 국산화를 통하여 국내 최초로 잠수함 해외 수출에 기여한 공로가 인정되어 수상자로 선정되었다.

ㅇ 강화된 선박 환경 규제기준과 선원의 노동 환경 개선을 위해 소음 통제의 중요성이 커지고 있다. 또한 소음 통제는 잠수함 등 함정의 적에게 노출되지 않는 피탐 성능에 있어서 가장 중요한 요소이다.

ㅇ 이철원 책임연구원은 조선 분야 소음해석 프로그램 국산화와 설계 적용을 위한 표준화 관련 기술개발을 통해 국외에 위탁 수행하던 소음해석과 통제업무를 국내 조선소가 직접 수행할 수 있도록 했다. 이에 외화 절감은 물론, 동 기술을 국산 함정에 적용하여 국방 전력 발전에 기여 하였다.

ㅇ 이철원 책임연구원은 “선박 소음 분야의 복잡성과 다양성을 고려하여 국내외 관련 기관과 활발한 공동 연구를 통해 국산 선박의 품질 향상 및 세계 최고의 잠수함을 개발하도록 노력하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.

□ 중소기업 수상자인 ㈜서진에너지의 박성균 연구소장은 막결합형 하폐수 생물학적 처리기술(EMSⓇ, SJ-MBRⓇ)을 개발‧상용화하여 우리나라 분리막 수처리 환경분야 성장에 기여한 공로가 인정되어 수상자로 선정되었다.

* EMS (Exchanging Injection Membrane System) : 양방향 교대교차주입방식의 관형한외여과막과 혐기성소화기술을 결합한 기술

* SJ-MBR (Seojin Membrane Bioreactor) : 거대공기와 미세공기를 간헐적으로 주입하는 공기세정 일체형 침지식 중공사막 모듈

ㅇ 종래의 막결합형 하폐수 처리기술 중 특히 호기성 처리기술은 분리막 막힘 현상과 과다한 공기공급으로 유지관리비가 상승하는 문제점을 가지고 있었다.

ㅇ 이에 박성균 연구소장은 기존 분리막 막힘 현상을 제어하기 위해 과다한 공기 공급량을 줄이고, 이를 방지하기 위해 공기 공급량을 간헐적으로 공급하는 기술을 개발하여 20% 이상의 송풍량을 절감하는 등 분리막 수처리 효율을 증가시켰다.

ㅇ 박성균 연구소장은 “막일체형 생물학적 하폐수 처리기술을 더욱 발전시켜 미국을 비롯한 해외 선진국 환경시장에 당당히 진출할 수 있도록 노력할 것”이라고 수상소감을 밝혔다.

붙임  1. 2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 이력

2. 2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구개발 이야기

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 과학기술정보통신부 김주연 사무관(☎ 044-202-4851)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1		2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 이력

□ 이 철 원

□ 인적사항
ㅇ 성명 : 이철원(李喆元) ㅇ 소속 : 대우조선해양(주) 선박해양연구소 ㅇ 직위 : Principal Researcher(책임연구원)
□ 주요 학력
ㅇ 1999. 02 서울대학교, 석사
□ 주요 경력
ㅇ 1999.01 ～ 2013.10 대우조선해양(주) 자동화연구팀,진동소음연구팀 ㅇ 2013.10 ～ 현재 대우조선해양(주) 진동소음연구부 책임연구원

□ 박 성 균

□ 인적사항
ㅇ 성명 : 박성균(朴晟均) ㅇ 소속 : ㈜서진에너지 ㅇ 직위 : 부사장/연구소장
□ 주요 학력
ㅇ 2000. 08 아주대학교 환경공학과 공학박사
□ 주요 경력
ㅇ 1994.01 ～ 2017.02 현대엔지니어링(주)/부장 ㅇ 2017.03 ～ 현재 ㈜서진에너지/연구소장

붙임2		2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구개발 이야기

□ 이 철 원

2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 이철원의 연구개발 이야기

ㅇ 이철원 책임연구원은 1999년 대우조선해양에 입사하여 국내 최초 무인 자율 잠수정(AUV)인「옥포 6000」의 소나 시스템(Sonar system) 및 자율운항 제어 프로그램 개발을 맡았다.「옥포 6000」은 러시아 기술을 도입하여 개발되었으나 핵심 기술인 소나 시스템 관련 기술은 러시아로부터 기술 이전이 이루어지지 않았다. 이에 소나 시스템을 국내외 기술 자료를 참조하여 직접 개발하여「옥포 6000」에 적용, 가능성을 확인하고 이로부터 국내 최초의 상용「측면 주사 해저면 영상 처리장치(Side Scan Sonar)」를 개발하였다.

ㅇ 이후 대우조선해양의 사업 재편으로 인하여 해양/특수선 소음 분야 업무를 수행하였다. 2000년대 초기는 국내 조선이 해양 분야에 본격적으로 진출하기 시작한 시기로서, 이때 일반상선과는 달리 해양 분야 선박 건조는 선원의 노동 환경 개선을 위한 NORSOK S002 규정 등 까다로운 소음 규정이 적용되기 시작한 시기였다. 그때까지 조선 분야 소음 해석 및 설계는 주로 해외 연구기관에 의존하던 때였으며 선박 소음 해석을 위한 상용 프로그램이 거의 존재하지 않던 시기였다. 이에 이철원 책임연구원은 이러한 해외 의존에서 탈피하기 위하여 각종 선박 건조에 필요한 소음해석 프로그램 및 해석 결과의 선박 설계/건조에 적용을 위한 표준을 개발하였다.

ㅇ 이러한 소나 시스템에 대한 경험과 소음 관련 기술을 바탕으로 현재는 대우조선해양의 잠수함 분야 소음 통제를 맡고 있으며 이로부터 국내 최초 잠수함 수출에 기여함과 동시에 국산 잠수함의 품질 향상에 기여하고 있다. 이철원 책임연구원은 앞으로 조선 소음 분야 기술의 가장 난이도가 높은 잠수함 소음 통제 기술개발에 집중하여 세계 최고의 저소음 잠수함 개발에 대한 포부를 밝혔다.

2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구성과 그림 (이철원)
* 대우조선해양에서 개발한 측면 주사 해저면 영상 처리장치(Side Scan Sonar) * 측면 주사 해저면 영상 처리장치를 이용한 해저면 촬영 영상
<해저면 초음파 영상처리 장치>
<선박 옥외 소음해석 프로그램>	<선박 공조 시스템 소음해석 프로그램 >

붙임2		2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구개발 이야기

□ 박 성 균

2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 박성균의 연구개발 이야기

ㅇ 박성균 연구소장은 2017년부터 ㈜서진에너지에 입사하여 기술개발 및 사업화의 총괄업무를 수행하면서, 막결합형 하폐수 처리기술 개발의 활성화 및 기술 경쟁력을 높였다. 교대교차주입방식의 혐기성 분리막 결합형 혐기성 소화기술은 국내 최초로 현대건설과 공동으로 상용화에 성공하였으며, 이를 바탕으로 해외 시장진출을 위한 미국 지사 설립에 기여하고, 미국 실증화에 성공하였다. 2018년 해외수출실적 확보를 통해 미국 시장진출 위한 교두보를 마련하였다.

ㅇ 박성균 연구소장이 국내 최초 개발한 공기세정 일체형 침지식 중공사막 모듈은 분리막 막힘현상을 제어하기 위해 과다한 공기공급량을 줄이고, 분리막 막힘현상을 방지하기 위해 공기공급량을 간헐적으로 공급하는 기술을 개발하여 분리막 표면의 공기공급량 및 공급방식의 최적화로 20% 이상의 송풍량 절감 및 효율을 증가시켰다.

ㅇ 뿐만 아니라 바이오가스를 이용한 수소융복합충전소 기술개발 및 실증화 사업에 참여하여 음식물쓰레기로부터 바이오가스를 생산하고, 이를 정제하여 수소융복합충전소의 원료인 바이오메탄을 생산하는 기술개발을 주도하여 정부가 발표한 수소경제 활성화 로드맵 정책과 발맞춰 수소경제활성화에 이바지 하고 있다.

ㅇ 박성균 연구소장은 앞으로도 막일체형 생물학적 하폐수 처리기술을 더욱 발전시켜 미국을 비롯한 해외선진국 환경시장에 당당히 진출할 수 있도록 노력할 예정이다.

2020년 2월 대한민국 엔지니어상 수상자 연구성과 그림 (박성균)
분리막에 의해 성장속도가 느린 혐기미생물의 유실을 방지하고, 미생물의 체류시간을 증가시키므로 바이오가스 생산수율을 증가시키고, 교대교차 여과방식을 적용함으로써 투과플럭스를 안정적으로 유지할 수 있는 기술
교대교차주입방식의 혐기성 막결합형 시스템을 포함한 바이오가스 생산시설
공기세정 일체형 침지식 중공사막	수소융복합충전소 위한 바이오가스 고질화