		보 도 자 료 “소비자 주권 시대를 열어가는 국민의 기관”				페이스북 @kcanews
						인스타그램 @kca.go.kr
이 자료는 11월 27일(수) 조간부터 사용하시기 바랍니다.[방송·인터넷 매체는 11월 26일(화) 12시]
배포일	2019년 11월 26일(화) (총 15쪽)		담당부서	시험검사국 전기전자팀
			담 당 자	양종철 팀 장 (043-880-5921) 박찬일 선임연구원 (043-880-5925)

에어프라이어, 조리성능·소음 등 성능 차이 있어

- 세척 시 내부 코팅 손상에 주의해야 -

‘에어프라이어’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘행복드림(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임.

에어프라이어는 사용이 간편하고 기름 없이 조리할 수 있다는 장점 등으로 소비자들의 인기를 끌면서 다양한 제품이 출시되고 있으나, 제품 간 품질 차이를 알 수 있는 객관적인 정보는 부족한 실정이다.

이에 한국소비자원(원장 이희숙)은 소비자에게 합리적인 상품 선택정보를 제공하기 위해 소비자 선호도가 높은 에어프라이어 9개 브랜드*, 9개 제품을 대상으로 조리성능(조리속도, 온도균일성), 소음, 코팅 내마모성, 소비전력량, 안전성 등을 시험·평가했다.

* 대우어플라이언스, 대웅, 롯데알미늄, 리빙웰, 매직쉐프, 보토, 일렉트로맨, 키친아트, 한경희생활과학(가나다순)

시험 결과, 조리가 얼마나 빠르게 되는지를 평가하는 조리속도, 내부공간이 균일하게 가열되는지를 평가하는 온도균일성, 작동 시 소음 및 소비전력량 등에서 제품별로 차이가 있었다. 감전보호, 자기장 강도 등의 안전성에서는 전 제품 이상이 없었다.

☐  조리성능(조리속도, 온도균일성), 제품 간 차이 있어 (세부내용, 붙임자료 7페이지)

ㅇ (조리속도)  냉동 감자튀김(300g)을 조리할 때 소요되는 시간*으로 조리속도를 평가한 결과, 대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 롯데알미늄(LSF-809), 일렉트로맨(AFG-18011D), 키친아트(KAFJ-560M), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 6개 제품의 조리속도가 상대적으로 빨라 ʻ우수ʼ했다.

* 조리가 완료된 시점은 감자튀김의 갈색정도(KS C IEC 61309의 COLOR STANDARDS)로 평가함.

-  리빙웰(YD-AF18), 매직쉐프(MEA-B50DB) 등 2개 제품은 ʻ양호ʼ했고, 보토(CA-5L) 제품은 조리속도가 상대적으로 느려 ʻ보통ʼ 수준으로 평가됐다.

ㅇ (온도균일성)  바스켓 내부 공간의 최대 온도편차로 온도균일성을 평가한 결과, 대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 롯데알미늄(LSF-809), 리빙웰(YD-AF18), 일렉트로맨(AFG-18011D), 키친아트(KAFJ-560M), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 7개 제품은 최대 온도편차가 상대적으로 작아 ʻ우수ʼ했고,  매직쉐프(MEA-B50DB), 보토(CA-5L) 등 2개 제품은 ʻ양호ʼ한 것으로 평가됐다.

☐  소음, 5개 제품이 상대적으로 우수해 (세부내용, 붙임자료 8페이지)

ㅇ 작동 중 발생하는 소음을 평가한 결과, 대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 매직쉐프(MEA-B50DB), 보토(CA-5L), 키친아트(KAFJ-560M) 등 5개 제품은 소음이 상대적으로 작아 `우수'했다.

-  리빙웰(YD-AF18) 제품은 `양호'했고, 롯데알미늄(LSF-809), 일렉트로맨(AFG-18011D), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 3개 제품은 소음이 상대적으로 커 ʻ보통ʼ 수준으로 평가됐다.

☐  코팅 내마모성, 제품 모두 보통 수준으로 평가돼 세척 시 주의 필요
(세부내용, 붙임자료 9페이지)

ㅇ 내부 바스켓 코팅 부위에 부직포 수세미(2 kg)를 반복적으로 마찰시켜 코팅 내마모성*을 평가한 결과, `우수' 또는 `양호'한 평가를 받은 제품은 없었고, 제품 모두 1천회** 미만에서 내부 금속 표면이 노출되는 ʻ보통ʼ 수준으로 평가돼 부드러운 스펀지로 세척하는 등 주의가 필요한 것으로 나타났다.

* 1372소비자상담센터를 통해 접수된 소비자상담 분석 결과(2016. 1. 1 ∼ 2018. 12. 31), 품질 관련 상담 56건 중 ‘코팅’ 관련이 20건(36%)으로 가장 많았음.

** 주 2회 세척할 경우 약 6개월 사용(1회 세척 시 수세미 20회 마찰로 가정)

☐  소비전력량, 제품 간 차이 있어 (세부내용, 붙임자료 10페이지)

ㅇ 음식물 없이 200 ℃로 설정하여 30분간 소비되는 전력량*을 확인한 결과, 제품에 따라 최대 2.2배(186 Wh ~ 416 Wh) 차이가 있었다.

* 음식물의 종류, 양 등에 따라 소비전력량이 달라질 수 있음.

-  보토(CA-5L) 제품의 소비전력량이 186 Wh로 가장 적었고, 리빙웰(YD-AF18) 제품이 416 Wh로 가장 많았다.

☐  안전성 및 표시사항, 전 제품 이상 없어 (세부내용, 붙임자료 11페이지)

ㅇ 감전보호(누설전류·절연내력), 제품 표면 온도상승, 소비전력 허용차, 자기장 강도, 납 용출 등의 안전성과 표시사항을 확인한 결과, 제품 모두 기준*에 적합했다.

* 전기용품안전기준(K60335-2-9), 전자파 인체보호기준 등

-  다만, 음식물을 가열하는 제품 특성상 작동 중의 외부 표면 최고온도가 73 ℃ ~ 141 ℃ 수준으로 높아 사용 시 주의가 필요했다.

앞으로도 한국소비자원은 소비자의 합리적인 소비를 지원하기 위해 생활가전 제품에 대한 안전성 및 품질 비교정보를 지속적으로 제공할 예정이다.

<붙임> 1. 에어프라이어 주요 시험·평가 결과
2. 에어프라이어 종합결과표
3. 에어프라이어 사용 시 주의사항

	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr

< 붙임 1 > 에어프라이어 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

☐  소비자 설문조사 결과 선호도가 높은 9개 브랜드 9종 제품 선정

1년 이내에 에어프라이어를 구매·사용한 경험이 있는 소비자 500명 대상 설문조사(한국소비자원, 2019.3.)

ㅇ 용량 5 L ~ 5.6 L, 가격 7 ~ 9 만원 제품

표1 [ 에어프라이어 시험대상 제품 ]
브랜드	판매원	모델명	제조국	표시용량 [L]	구입가격* [원]
대우어플라이언스	㈜대우어플라이언스	DEF-D500E	중국	5.5	77,050
대웅	㈜후지이엘티	DWAF-DM5500	중국	5.5	71,340
롯데알미늄	㈜인프라맥스	LSF-809	중국	5.5	89,000
리빙웰	㈜리빙코리아	YD-AF18	중국	5.5	73,870
매직쉐프	㈜매직쉐프	MEA-B50DB	중국	5	83,690
보토	㈜보토코리아	CA-5L	중국	5	74,700
일렉트로맨	㈜이마트	AFG-18011D	중국	5	86,370
키친아트	㈜키친아트	KAFJ-560M	중국	5.6	83,430
한경희생활과학	㈜한경희생활과학	AIR-5000	중국	5	75,570
* 2019. 5. 온라인 구입가 기준으로 구입 장소 및 시기에 따라 다를 수 있음. ※ 브랜드 가나다순

2		시험·평가 항목 및 방법

☐  전기용품안전기준, 한국산업표준(KS), 소비자 설문조사 결과 등을 바탕으로 학계, 공인시험기관, 소비자단체 관계자로 구성된 전문위원회의 심의를 거쳐 결정

표2 [ 에어프라이어 시험·평가 항목 및 방법 ]
시험 항목			시험내용	시험방법
안전	감전보호 (누설전류·절연내력)		감전 및 누전에 대한 위험 여부 확인	K60335-2-9 K60335-2-9(2013) : 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-그릴, 토스터기 및 이와 유사한 휴대용 조리기기의 개별 요구사항
	표면 온도상승		제품 표면온도를 측정하여 기준 적합 여부 확인
	소비전력(정격입력) 허용차		제품에 표시된 소비전력과 실제 측정치의 허용차 확인
	자기장 강도 (전자파)		작동 시 제품에서 발생하는 자기장 강도를 측정하여 안전성 확인	전자파강도 측정기준 준용 전자파강도 측정기준(국립전파연구원고시 제2019-3호)
	납 용출		바스켓 코팅(불소수지)에 대한 납 용출 여부 확인	기구 및 용기·포장의 기준 및 규격
품질	조리 성능	조리속도	냉동 감자튀김 300g을 조리(200 ℃ 설정)하는데 소요되는 시간을 확인하여 평가	KS C IEC 61309 준용 및 확인시험 KS C IEC 61309(2003) : 가정용 전기튀김기의 성능 측정방법
		온도균일성	바스켓 내부 공간의 최대 온도편차를 확인하여 평가	확인시험
	소음		작동 중 발생하는 소음(음향파워레벨)을 확인하여 평가	KS C IEC 60704-2-10 준용 KS C IEC 60704-2-10(2017) : 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법- 전기 조리레인지, 오븐, 그릴, 전자레인지 및 이들 결합품의 개별 요구사항
	코팅 내마모성		바스켓 코팅 부위를 부직포 수세미(2 kg)로 마찰(80회/분)시켜 코팅이 벗겨지는지 확인하여 평가	확인시험
	소비전력량		무부하 조건에서 30분간(200 ℃ 설정) 사용 시 소비되는 전력량 확인
표시사항			법정표시사항(KC마크, 인증번호 등) 확인	「전기용품 및 생활용품 안전관리법」
제품 특성			용량, 보유기능 등 확인	확인 시험

3		종합 평가(요약)

조리성능(조리속도, 온도균일성), 소음 등에서 제품별로 성능 차이 있어

☐  에어프라이어의 중요 성능인 조리성능과 소음 등에서 차이가 있어 성능 및 가격을 고려한 제품 선택 필요

ㅇ 대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 키친아트(KAFJ-560M) 등 3개 제품은 조리성능에서 조리속도와 온도균일성이 모두 상대적으로 ʻ우수ʼ했고, 소음도 상대적으로 ʻ우수ʼ했음. 코팅 내마모성은 1천회 미만에서 코팅이 벗겨져 ʻ보통ʼ 수준으로 평가됐으며, 소비전력량(358 Wh, 393 Wh, 405 Wh)은 평균(336 Wh) 보다 많은 수준이었음. 안전성(감전보호, 자기장 강도, 온도상승 등)은 모두 기준에 적합했음. 대우어플라이언스, 대웅 등 2개 제품의 가격은(77,050원, 71,340원)은 평균(79,447원)보다 저렴했고 키친아트 제품의 가격(83,430원)은 평균 보다 비쌌음.

ㅇ 롯데알미늄(LSF-809), 일렉트로맨(AFG-18011D), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 3개 제품은 조리성능에서 조리속도와 온도균일성이 모두 상대적으로 ʻ우수ʼ했지만 소음은 상대적으로 커 ʻ보통ʼ 수준이었음. 코팅 내마모성은 1천회 미만에서 코팅이 벗겨져 ʻ보통ʼ 수준으로 평가되었으며, 소비전력량(331 Wh, 338 Wh, 321 Wh)은 평균(336 Wh) 수준이었음. 안전성(감전보호, 자기장 강도, 온도상승 등)은 모두 기준에 적합했음. 롯데알미늄, 일렉트로맨 등 2개 제품의 가격(89,000원, 86,370원)은 평균(79,447원)보다 비쌌으며 한경희생활과학 제품의 가격(75,570원)은 평균보다 저렴했음.

ㅇ 보토(CA-5L) 제품은 조리성능에서 조리속도가 상대적으로 느려 ʻ보통ʼ 수준으로 평가되었고, 온도균일성은 ʻ양호ʼ, 소음은 상대적으로 ʻ우수ʼ했음. 코팅 내마모성은 1천회 미만에서 코팅이 벗겨져 ʻ보통ʼ 수준으로 평가되었으며, 소비전력량(186 Wh)은 가장 적었음. 안전성(감전보호, 자기장 강도, 온도상승 등)은 기준에 적합했고, 음식물(튀김 등)을 담는 바스켓의 실제 용량이 표시용량에 비해 상대적으로 작았음. 가격(74,700원)은 평균(79,447원)보다 저렴했음.

4		주요 항목별 시험·평가 및 조사 결과

가. 조리성능

☐ 조리성능에 차이가 있었으며, 조리속도는 6개 제품, 온도균일성은 7개 제품이 상대적으로 “우수”

ㅇ 에어프라이어는 음식물을 간편하게 조리하기 위한 제품으로 조리속도가 빠르고, 내부 위치별 온도가 균일할수록 상대적으로 우수한 제품임.

ㅇ (조리속도) 냉동 감자튀김 300 g을 넣고 200 ℃로 작동시킨 후 조리가 완료된 시간으로 조리속도를 평가한 결과, 6개 제품이 상대적으로 ʻ우수ʼ한 것으로 나타나 제품별로 차이가 있었음.

-  대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 롯데알미늄(LSF-809), 일렉트로맨(AFG-18011D), 키친아트(KAFJ-560M), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 6개 제품은 조리속도가 15분 이하로 상대적으로 빨라 ʻ우수ʼ한 것으로 평가됨.

-  리빙웰(YD-AF18), 매직쉐프(MEA-B50DB) 등 2개 제품은 조리속도가 20분 정도로 ʻ양호ʼ한 것으로 평가됨.

-  보토(CA-5L) 제품은 조리속도가 25분 정도로 상대적으로 느려 ʻ보통ʼ 수준으로 평가됨.

※ 조리가 완료된 시점은 감자튀김 색 차트*와 비교하여 절반 이상이 ʻ1ʼ 이상의 갈색정도(7단계 색상등급)를 띄는 경우로 평가함.

* KS C IEC 61309의 COLOR STANDARDS for FROZEN FRENCH FRIED POTATOES 참고

<그림1> 감자튀김 색 차트

ㅇ (온도균일성) 바스켓 내부 공간의 위치별(상하좌우) 최대 온도편차*로 온도 균일성을 평가한 결과, 7개 제품이 상대적으로 ʻ우수ʼ한 것으로 나타나 제품별로 차이가 있었음.

* 온도가 안정된 이후 15분간 최대 온도편차의 평균치임.

-  대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 롯데알미늄(LSF-809), 리빙웰(YD-AF18), 일렉트로맨(AFG-18011D), 키친아트(KAFJ-560M), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 7개 제품은 최대 온도편차가 5 ℃ 이하로 상대적으로 작아 ʻ우수ʼ한 것으로 평가됨.

-  매직쉐프(MEA-B50DB), 보토(CA-5L) 등 2개 제품은 최대 온도편차가 7 ℃ 이상으로 ʻ양호ʼ한 것으로 평가됨.

표3 [ 에어프라이어 조리성능 평가 결과 ]
브랜드	모델명	평가 결과
		조리속도*	온도균일성
대우어플라이언스	DEF-D500E	★★★	★★★
대웅	DWAF-DM5500	★★★	★★★
롯데알미늄	LSF-809	★★★	★★★
리빙웰	YD-AF18	★★	★★★
매직쉐프	MEA-B50DB	★★	★★
보토	CA-5L	★	★★
일렉트로맨	AFG-18011D	★★★	★★★
키친아트	KAFJ-560M	★★★	★★★
한경희생활과학	AIR-5000	★★★	★★★
<기호의 표시> ★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통 * 음식물의 종류, 양 등에 따라 달라질 수 있음.

나. 소음

☐ 제품별로 소음 차이가 컸으며, 5개 제품이 상대적으로 “우수”

ㅇ 작동 중 발생하는 소음을 측정하여 평가한 결과, 제품별로 소음 차이가 컸으며 5개 제품이 상대적으로 ʻ우수ʼ했음.

-  대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 매직쉐프(MEA-B50DB), 보토(CA-5L), 키친아트(KAFJ-560M) 등 5개 제품은 소음이 51 dB 이하로 상대적으로 작아 ʻ우수ʼ한 것으로 평가됨.

-  리빙웰(YD-AF18) 제품은 소음이 56 dB 정도로 ʻ양호ʼ한 것으로 평가됨.

-  롯데알미늄(LSF-809), 일렉트로맨(AFG-18011D), 한경희생활과학(AIR-5000) 등 3개 제품은 소음이 67 dB 이상으로 상대적으로 커 ʻ보통ʼ 수준으로 평가됨.

표4 [ 에어프라이어 소음 평가 결과 ]
브랜드	모델명	평가 결과
대우어플라이언스	DEF-D500E	★★★
대웅	DWAF-DM5500	★★★
롯데알미늄	LSF-809	★
리빙웰	YD-AF18	★★
매직쉐프	MEA-B50DB	★★★
보토	CA-5L	★★★
일렉트로맨	AFG-18011D	★
키친아트	KAFJ-560M	★★★
한경희생활과학	AIR-5000	★
<기호의 표시> ★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통 * 에어프라이어의 평균소음(56 ㏈)은 전자레인지(57㏈, 전자레인지 품질시험[2017])와 유사한 수준임.

다. 코팅 내마모성

☐  제품 모두 바스켓 코팅 내마모성이 “보통” 수준으로 세척 시 주의가 필요

ㅇ 에어프라이어 내부 바스켓 코팅 부위에 부직포 수세미(2 kg)를 반복 마찰시켜 코팅 내마모성*을 평가했음.

* 1372소비자상담센터를 통해 접수된 소비자상담 분석 결과(2016. 1. 1 ∼ 2018. 12. 31), 품질 관련 소비자상담 56건 중 ‘코팅’ 관련이 20건(36%)으로 가장 많았음.

ㅇ 제품 모두 1천회* 미만에서 내부 금속 표면이 노출되어 코팅 내마모성이 ʻ보통ʼ 수준으로 평가됐고, 세척 시 주의**가 필요한 것으로 나타났음.

* 주 2회 세척할 경우 약 6개월 사용(1회 세척 시 수세미 20회 마찰로 가정)

** 제품 사용설명서에 세척 시 바스켓 코팅이 벗겨질 수 있으므로 부드러운 스펀지 등을 사용하도록 표시되어 있음.

※ 코팅(불소수지)에 대한 안전성은 전 제품 소비자원 납 용출 시험 및 식품 등의 수입신고확인(식품위생법) 결과 이상 없었음.

-  에어프라이어와의 비교를 위해 시험한 프라이팬은 동일한 조건에서 1만회 이상에도 코팅에 문제가 없어 에어프라이어와 코팅 내마모성에서 차이가 컸음.

<그림2> 코팅 내마모성 시험·평가 예시
에어프라이어(1천회 미만)	프라이팬(1만회 이상)

라. 소비전력량

☐  제품별로 소비전력량에 차이 있어

ㅇ 음식물 없이 200 ℃로 설정하여 30분간 소비되는 전력량을 확인한 결과, 제품에 따라 최대 2.2배(186 Wh ~ 416 Wh) 차이가 있었음.

-  보토(CA-5L) 제품의 소비전력량이 186 Wh로 가장 적었고, 리빙웰(YD-AF18) 제품이 416 Wh로 가장 많았음.

-  연간 전기요금*을 환산해 본 결과, 제품 간 최대 3,800원(3,100원 ~ 6,900원) 차이가 있었음.

* 사용빈도 주 2회(설문조사 결과, 23%로 가장 높았음) 기준, kWh 단가는 160원(효율관리기자재 운용규정 준용), 10원 단위 이하 반올림.

표5 [ 에어프라이어 소비전력량 시험 결과 ]
브랜드	모델명	소비전력량 [Wh]	연간 전기요금* [원]
대우어플라이언스	DEF-D500E	358	6,000
대웅	DWAF-DM5500	393	6,500
롯데알미늄	LSF-809	331	5,500
리빙웰	YD-AF18	416	6,900
매직쉐프	MEA-B50DB	274	4,600
보토	CA-5L	186	3,100
일렉트로맨	AFG-18011D	338	5,600
키친아트	KAFJ-560M	405	6,700
한경희생활과학	AIR-5000	321	5,300
* 1회 소비전력량[Wh]☓주 2회☓52주, kWh 단가는 160원(효율관리기자재 운용규정 준용), 10원 단위 이하 반올림. ※ 음식물을 넣지 않고 30분간(200 ℃ 설정) 시험한 결과이며, 음식물의 종류, 양 등에 따라 달라질 수 있음.

마. 안전성 및 표시사항

☐  제품 모두 기준에 적합

ㅇ (감전보호) 절연 미흡으로 인해 누전 및 감전의 우려가 있는지 확인한 결과, 제품 모두 이상 없었음.

ㅇ (표면 온도상승) 사용 시 제품 표면 온도상승을 확인한 결과, 제품 모두 전기용품안전기준*에 적합했음.

* 전기용품안전기준(K60335-2-9) : 제품 외부 표면의 온도상승(K)은 플라스틱(65K), 유리(60K) 이하임. 단, 표면 뜨거움 등 주의 표시를 한 경우 최대 온도상승은 기준 값의 2배까지 허용.

-  다만, 음식물을 가열하는 특성상 대상 제품의 표면 최고온도가 73 ℃ ~ 141 ℃ 수준으로 높아 사용 중 주의할 필요가 있었음.

-  보토(CA-5L) 제품은 뚜껑이 유리재질로 되어 있어 표면 최고온도가 141 ℃로 가장 높았음.

ㅇ (자기장 강도) 제품으로부터 30 cm 거리에서 작동 중에 발생하는 자기장 강도(전자파)를 측정한 결과, 제품 모두 전자파 인체보호기준*을 충족했음.

* 과학기술정보통신부 고시 제2019-4호

ㅇ (납 용출) 내부 바스켓 코팅(불소수지)에 대한 납 용출 여부*를 확인한 결과, 제품 모두 기준에 적합했음.

* 불소수지의 납 용출 : 1.0 mg/L 이하(기구 및 용기포장의 기준 및 규격, 식약처고시 제2019-2호)

ㅇ (소비전력 허용차) 제품에 표시된 소비전력(정격입력)이 실제 측정치와 오차가 있는지 확인한 결과, 제품 모두 전기용품안전기준*에 적합했음.

* –10 ∼ 5 % 또는 20 W(더 큰 쪽)

ㅇ (표시사항) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 표시사항을 확인한 결과, 제품 모두 전기용품안전기준에 적합했음.

바. 제품 특성

☐  일부 제품은 표시 용량과 실제 용량에 차이가 있어

ㅇ (용량 및 무게) 제품별로 용량 및 무게에 차이가 있었으며, 일부 제품은 표시된 용량과 실제 측정 용량에 차이가 있었음.

ㅇ 표시된 용량과 음식물(튀김 등)을 담는 바스켓의 실제 용량을 측정하여 비교한 결과, 표시 용량은 5 L ~ 5.6 L이었지만 실제 용량은 2.2 L ~ 5.5 L이었음.

-  롯데알미늄(LSF-809)*, 보토(CA-5L) 등 2개 제품은 표시치보다 10 % 이상 적었음.

* 해당 2개사에 시정권고를 했으나, 롯데알미늄((주)인프라맥스)만 해당제품의 표시 용량을 5.5 L에서 5 L로 변경하였다고 회신함.

ㅇ 제품 모두 바스켓이 분리되는 구조이며, 제품별로 바스켓 무게가 0.3 kg ~ 0.7 kg로 차이가 있었음.

표6 [ 에어프라이어 용량 및 무게 시험 결과 ]
브랜드	모델명	용량[L]		무게[kg]
		표시치	실측치*	전체	바스켓
대우어플라이언스	DEF-D500E	5.5	5.2	5.4	0.6
대웅	DWAF-DM5500	5.5	5.2	5.3	0.7
롯데알미늄	LSF-809	5.5	4.9	5.9	0.5
리빙웰	YD-AF18	5.5	5.5	6.2	0.6
매직쉐프	MEA-B50DB	5	4.9	5.0	0.6
보토	CA-5L	5	2.2(4.3)	3.5	0.3
일렉트로맨	AFG-18011D	5	4.9	5.9	0.5
키친아트	KAFJ-560M	5.6	5.2	5.2	0.7
한경희생활과학	AIR-5000	5	4.9	6.0	0.5
* 음식물(튀김 등)을 담는 바스켓 기준이며, 보토 제품의 ( )값은 단독 사용 가능한 트레이(바스켓 케이스) 용량임.

ㅇ (기타 특성) 일부 제품은 메뉴선택, 조리확인, 전원차단, 시간예약 기능 등이 있었음.

-  제품별로 온도와 시간을 조절하는 방식에 차이(터치*, 다이얼**)가 있었으며, 터치 조절방식 제품은 메뉴선택 기능이 있었음.

* 대우어플라이언스(DEF-D500E), 대웅(DWAF-DM5500), 롯데알미늄(LSF-809), 리빙웰(YD-AF18), 매직쉐프(MEA-B50DB), 일렉트로맨(AFG-18011D), 키친아트(KAFJ-560M)

** 보토(CA-5L), 한경희생활과학(AIR-5000)

-  보토(CA-5L) 제품은 뚜껑이 유리로 되어있어 작동 중에 내부 음식물의 조리 상태 확인이 가능함.

-  작동 중에 바스켓을 분리했을 경우, 전원이 차단되는지 확인한 결과, 리빙웰(YD-AF18) 제품을 제외한 8개 제품의 전원이 차단됨.

-  일렉트로맨(AFG-18011D) 제품은 시간예약 기능이 있었음.

표7 [ 에어프라이어 기타 특성 ]
브랜드	모델명	작동조절 방식	온도 조절 [℃]	시간 조절 [분]	메뉴 선택	조리 확인	전원 차단	시간 예약
대우어플라이언스	DEF-D500E	터치	80~200	30	√	-	√	-
대웅	DWAF-DM5500	터치	80~200	60	√	-	√	-
롯데알미늄	LSF-809	터치	80~200	60	√	-	√	-
리빙웰	YD-AF18	터치	40~200	60	√	-	-	-
매직쉐프	MEA-B50DB	터치	80~200	60	√	-	√	-
보토	CA-5L	다이얼	90~210	60	-	√	√	-
일렉트로맨	AFG-18011D	터치	60~200	60	√	-	√	√
키친아트	KAFJ-560M	터치	80~200	60	√	-	√	-
한경희생활과학	AIR-5000	다이얼	80~200	60	-	-	√	-
<기호의 표시> √ : 해당 기능이 있음. - : 해당 기능이 없음.

ㅇ (구성품) 일부 제품은 구이팬, 피자팬, 분리칸막이, 레시피북 등 추가 구성품을 제공하였음.

표8 [ 에어프라이어 추가 구성품 ]
브랜드	모델명	추가 구성품
대우어플라이언스	DEF-D500E	팬, 빵틀	-
대웅	DWAF-DM5500	-	-
롯데알미늄	LSF-809	-	-
리빙웰	YD-AF18	구이팬	레시피북
매직쉐프	MEA-B50DB	매트, 홀더	-
보토	CA-5L	피자팬, 집게	-
일렉트로맨	AFG-18011D	분리칸막이	레시피북
키친아트	KAFJ-560M	-	레시피북
한경희생활과학	AIR-5000	-	레시피북
* 레시피북은 별도 책자 제공 여부(사용설명서의 일부 레시피 표시는 제외).

< 붙임 2 >

에어프라이어 종합결과표

브랜드	판매원	모델명	조리성능		소음	코팅 내마모성 주3	안전성 주4	표시 사항	소비 전력량 주5 [Wh]	작동 조절 방식	구입가격 [원] *
			조리 속도 주1	온도 균일성 주2
대우어플라이언스	㈜대우어플라이언스	DEF-D500E	★★★	★★★	★★★	★	○	○	358	터치	77,050
대웅	㈜후지이엘티	DWAF-DM5500	★★★	★★★	★★★	★	○	○	393	터치	71,340
롯데알미늄	㈜인프라맥스	LSF-809	★★★	★★★	★	★	○	○	331	터치	89,000
리빙웰	㈜리빙코리아	YD-AF18	★★	★★★	★★	★	○	○	416	터치	73,870
매직쉐프	㈜매직쉐프	MEA-B50DB	★★	★★	★★★	★	○	○	274	터치	83,690
보토	㈜보토코리아	CA-5L	★	★★	★★★	★	○	○	186	다이얼	74,700
일렉트로맨	㈜이마트	AFG-18011D	★★★	★★★	★	★	○	○	338	터치	86,370
키친아트	㈜키친아트	KAFJ-560M	★★★	★★★	★★★	★	○	○	405	터치	83,430
한경희생활과학	㈜한경희생활과학	AIR-5000	★★★	★★★	★	★	○	○	321	다이얼	75,570
★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통 ○ : 기준 적합 또는 이상 없음. × : 기준 부적합. 주1 냉동 감자튀김 300g을 조리(200 ℃ 설정)하여 평가한 결과임. 주2. 바스켓(내부 공간)의 최대 온도편차를 확인하여 평가한 결과임. 주3. 바스켓 표면을 부직포 수세미로 반복 마찰시켜 코딩 내마모성을 평가한 결과임. 주4. 감전보호(누설전류, 절연내력), 온도상승, 소비전력 허용차, 자기장 강도, 납 용출 등을 시험한 결과임. 주5. 음식물을 넣지 않고 30분간(200 ℃ 설정) 시험한 결과이며, 음식물의 종류, 양 등에 따라 달라질 수 있음. * 2019년 05월 온라인 구입가 기준으로 구입 장소 및 시기에 따라 다를 수 있음.

※ 본 시험결과는 해당제품에 한함.

< 붙임 3 >

에어프라이어 사용 시 주의사항

☐  사용 시 주의사항

o 제품 뒷면, 바닥 등 배출구에서 나오는 바람이 뜨거우므로 열에 약한 곳에 놓고 사용하지 않는다. 또한 측면, 후면으로부터 충분한 여유 공간을 둔다.

o 제품을 미끄럽거나 불안정한 곳, 기울어진 곳 등에 놓고 사용하지 않는다.

o 바스켓에 기름을 채우거나 식재료에 기름을 과하게 사용하지 않는다.

o 바스켓에 요리 재료를 가득 채우지 않도록 주의한다.

o 사용 중 또는 사용 직후에는 제품 표면, 배출구 등이 뜨거우니 주의한다.

o 남은 요리 등을 장시간 방치하면 코팅이 손상될 수 있으니 주의한다.

☐  세척 시 주의사항

o 세척 전에 전원코드를 뽑고 제품이 충분히 식은 후 세척한다.

o 바스켓에 이물질이 많이 끼어있을 경우 따뜻한 물에 불린 후 세척한다.

o 연마제나 부식성 세제를 사용하지 않는다.

o 금속기구나 거친 수세미 등은 바스켓 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주의한다.

(부드러운 스펀지 등으로 세척한다.)

o 본체는 물세척이 불가능하므로 마른헝겊 등으로 닦는다.

o 내부 발열부위는 완전히 식은 후 부드러운 브러쉬 등으로 청소한다.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘행복드림 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.